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柳州市鱼峰区农业农村局

河道管理范围内建设项目
工程建设方案准予行政许可
决

定

书

柳州市鱼峰区农业农村局制
说  明  事  项

《河道管理范围内建设项目准予水行政许可决定书》是经柳州市鱼峰区农业农村局审查，同意建设项目在河道管理范围内建设的法定凭证，签署盖章后生效。

柳州市鱼峰区农业农村局审查管理权限内的建设项目，凡未取得本书或不按本书核定的内容进行建设，均属违法建设，将依照《水法》、《防洪法》、《水行政许可实施办法》的规定予以处罚。

凡未经柳州市鱼峰区农业农村局许可，本书中核定的内容均不得随意变更。本书的附件和附图，与本书具有同等法律效力。

建设项目在施工期间，柳州市鱼峰区农业农村局或委托的当地水利行政执法部门对本书核定的内容进行检查，建设单位应配合检查并随时将本书提交查验。

本书自核发之日起，有效期为三年，逾期未使用，本书自行失效。

本决定书由柳州市鱼峰区农业农村局负责解释。

	柳州市鱼峰区农业农村局

河道管理范围内建设项目水行政许可决定书
柳鱼河许〔2025〕1号

根据《水法》、《防洪法》、《水行政许可实施办法》的规定，特制定本书，作为准予本建设项目在河道管理范围内建设的依据。



	建        设 项 目 基 本 情 况
	建设项目
	名称
	广西壮族自治区柳州市鱼峰区白沙镇鹿寨—钦州港公路红罗河大桥

	
	
	阶段
	初设

	
	项目法人（业主单位）
	广西鹿峰高速公路有限公司

	
	建设规模（等级）
	规模
	红罗河大桥起止桩号为K24+980～K25+296m，全长316m，桥面总宽26m，桥面净宽2×11.75m，跨径布置为（3×30+4×30+3×30）m，预应力砼（后张）T梁。

	
	
	等级
	高速公路

	
	建设项目位置
	河段
	红罗河

	
	
	选址
	鱼峰区红罗河左侧支流六灶沟下游，距离下游六灶沟与红罗河汇合口0.197km，距离红罗河流入柳江的汇入口8.253km。

	审

查

核

定

意

见
	建设选址及工程建设方案

拟建工程位于鱼峰区红罗河左侧支流六灶沟下游，距离下游六灶沟与红罗河汇合口0.197km，距离红罗河流入柳江的汇入口8.253km，桥梁中心坐标为东经109°37′43.968″，北纬24°12′17.352″。红罗河大桥起止桩号为K24+980～K25+296m，全长316m，桥面总宽26m，桥面净宽2×11.75m，跨径布置为（3×30+4×30+3×30）m，预应力砼（后张）T梁。大桥横跨红罗河左侧支流六灶沟，桥轴线与河水流向成36°夹角，桥轴线为南北走向。桥面设计高程102.833m（左岸）～105.083m（右岸），桥板厚2.00m，桥梁底面板高程100.833m（左岸）～103.083m（右岸），对应的河床底高程为74.5m。主桥为变截面预应力砼（后张）T梁桥，跨径组合为3×30+4×30+3×30m。下部结构由2处桥台+9处桥墩组成，桥台采用U形桥台，尺寸为26×8m，桥台基础采用扩大基础；桥墩采用钢筋混凝土双圆柱式实体桥墩，桥墩桩径（Ф=1.6m+1.8m+2.0m），桥墩墩柱径（Ф=1.4m+1.6m+1.8m），桥墩采用桩基础。

二、防洪及其它要求
1、项目防洪标准为100年一遇。报告编制内容基本符合《河道管理范围内建设项目防洪评价报告编制导则》（SL/T808-2021）的要求。根据《广西壮族自治区柳州市鱼峰区白沙镇鹿寨—钦州港公路红罗河大桥防洪评价报告》，工程建设后对河道行洪、泄洪不产生影响；对防洪工程、河道整治工程及其他水利工程与设施无不利影响，工程满足防洪要求的结论合适。

2、建设单位应加强工程建设管理，按《报告》要求采取必要的防护和保障措施，避免和减少对河道行洪安全及岸坡稳定的影响。

3、工程施工期间，建设单位需接受水行政主管部门的监督管理，做好施工度汛方案，服从防汛统一调度指挥；施工中不得将弃土、废料弃置河中或河岸上。

4、项目投入使用后，必须服从属地河道管理和防汛部门的统一调度。

5、第三人合法水事权益的影响事宜，由业主单位负责协调解决，并承担相应责任。

鱼峰区农业农村局

                                          2025年11月10日      

                  

	附图及附件
	附图：建筑平面图，正立面、剖面图


