附件

柳州市鱼峰区农业农村局

河道管理范围内建设项目
工程建设方案准予行政许可
决

定

书

柳州市鱼峰区农业农村局制
说  明  事  项

《河道管理范围内建设项目准予水行政许可决定书》是经柳州市鱼峰区农业农村局审查，同意建设项目在河道管理范围内建设的法定凭证，签署盖章后生效。

柳州市鱼峰区农业农村局审查管理权限内的建设项目，凡未取得本书或不按本书核定的内容进行建设，均属违法建设，将依照《水法》、《防洪法》、《水行政许可实施办法》的规定予以处罚。

凡未经柳州市鱼峰区农业农村局许可，本书中核定的内容均不得随意变更。本书的附件和附图，与本书具有同等法律效力。

建设项目在施工期间，柳州市鱼峰区农业农村局或委托的当地水利行政执法部门对本书核定的内容进行检查，建设单位应配合检查并随时将本书提交查验。

本书自核发之日起，有效期为三年，逾期未使用，本书自行失效。

本决定书由柳州市鱼峰区农业农村局负责解释。

	柳州市鱼峰区农业农村局

河道管理范围内建设项目水行政许可决定书
柳鱼河许〔2025〕2号

根据《水法》、《防洪法》、《水行政许可实施办法》的规定，特制定本书，作为准予本建设项目在河道管理范围内建设的依据。



	建        设 项 目 基 本 情 况
	建设项目
	名称
	广西壮族自治区柳州市鱼峰区白沙镇鹿寨—钦州港公路王眉村大桥及大电村大桥

	
	
	阶段
	初设

	
	项目法人（业主单位）
	广西鹿峰高速公路有限公司

	
	建设规模（等级）
	规模
	王眉村大桥起止桩号为K26+524.5～K26+741.5m（右幅）、K26+554.5～K26+711.5m（左幅），全长217m（右幅）、177m（左幅），桥面总宽26m,均为结构类型为预应力砼连续T梁。大电村大桥起止桩号为K27+199.5～K27+416.5m，全长217m，桥面总宽26.6m,结构类型为预应力砼连续T梁。

	
	
	等级
	高速公路

	
	建设项目位置
	河段
	红罗河左侧支流王眉河、见前河

	
	
	选址
	王眉村大桥及大电村大桥分别位于鱼峰区红罗河左侧支流王眉河、见前河下游，其中王眉村大桥距离下游王眉河与红罗河汇合口0.21km，大电村大桥距离下游见前河与红罗河汇合口0.11km。

	审

查

核

定

意

见
	建设选址及工程建设方案

拟建工程王眉村大桥及大电村大桥分别位于鱼峰区红罗河左侧支流王眉河、见前河下游，其中王眉村大桥距离下游王眉河与红罗河汇合口0.21km，桥梁中心坐标为东经109°37′40.728″，北纬24°11′27.456″;大电村大桥距离下游见前河与红罗河汇合口0.11km,桥梁中心坐标为东经109°37′39.00″，北纬24°11′5.172″。

王眉村大桥起止桩号为K26+524.5～K26+741.5m（右幅）、K26+554.5～K26+711.5m（左幅），全长217m（右幅）、177m（左幅），桥面总宽26m，均为结构类型为预应力砼连续T梁。右幅由7孔组成，每孔孔径30m，为3×30+4×30m预应力砼（后张）T梁，先简支后连续；左幅由5孔组成，每孔孔径30m，为2×30+3×30m预应力砼（后张）T梁，先简支后连续。王眉村大桥横跨红罗河左侧支流王眉河，桥轴线与河水流向相互垂直，桥轴线为南北走向。

大电村大桥起止桩号K27+199.5～K27+416.5m桩号，全长217m，桥面总宽26.6m，结构类型为预应力砼连续T梁，由7孔组成，每孔孔径30m，为3×30+4×30m预应力砼（后张）T梁，先简支后连续。大电村大桥横跨红罗河左侧支流见前河，桥轴线与河水流向相互垂直，桥轴线为西南-东北走向。

王眉村大桥桥面设计高程104.201m（左岸）～105.740m（右岸），桥板厚2.16m～2.22m，桥梁底面板高程102.041m（左岸）～103.52m（右岸）。

大电村大桥桥面设计高程103.593m（左岸）～105.168m（右岸），桥板厚2.00m，桥梁底面板高程102.593m（左岸）～103.168m（右岸）。

二、防洪及其它要求
1、项目防洪标准为100年一遇。报告编制内容基本符合《河道管理范围内建设项目防洪评价报告编制导则》（SL/T808-2021）的要求。根据《广西壮族自治区柳州市鱼峰区白沙镇鹿寨—钦州港公路王眉村大桥及大电村大桥防洪评价报告》，工程建设后对河道行洪、泄洪不产生影响；对防洪工程、河道整治工程及其他水利工程与设施无不利影响，工程满足防洪要求的结论合适。

2、建设单位应加强工程建设管理，按《报告》要求采取必要的防护和保障措施，避免和减少对河道行洪安全及岸坡稳定的影响。

3、工程施工期间，建设单位需接受水行政主管部门的监督管理，做好施工度汛方案，服从防汛统一调度指挥；施工中不得将弃土、废料弃置河中或河岸上。

4、项目投入使用后，必须服从属地河道管理和防汛部门的统一调度。

5、第三人合法水事权益的影响事宜，由业主单位负责协调解决，并承担相应责任。

鱼峰区农业农村局

                                          2025年11月10日         
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